1. 안전히 사용하기 위한 수칙

이 기계를 안전하게 사용하시기 위해서는 이 취급설명서를 잘 읽고 기계의 움직임과 조작 방법을 확실히 이해한 다음에 사용하십시오.

☑ 조작훈련을 하여 기계의 조작에 숙지하시고 작업을 실시하십시오.

** 불의의 사고를 막기 위해

☑ 청소기 대신에 먼지를 흡입할 목적으로 사용하지 마십시오.

** 기계의 고장을 막기 위해

☑ 인화성물질의 보관장소, 또는 그것이 기화해서 체류하는 장소에서는 사용하지

마십시오.   ** 화재를 막기 위해

☑ 바닥세정 이외의 용도로 사용하지 마십시오

** 기계의 고장을 막기 위해

☑ 요철이 심한 바닥이나 모래 또는 먼지가 두껍게 쌓인 바닥에는 사용하지 마십시오.

** 기계의 고장을 막기 위해

☑ 바닥에 엎질러진 인화성물질은 흡입하지 마십시오.

** 화재를 막기 위해

☑ 전기부품은 물에 젖지 않도록 하십시오.

** 기계의 고장이나 감전을 막기 위해

☑ 경사진 곳에 세워 놓지 마십시오.

** 예상치 못한 사고를 막기 위해

☑ 보수나 점검을 할 때는 배터리 및 전기계통부의 연결 커넥커 그리고 전원

플러그를 분리하십시오.

** 불의의 사고를 막기 위해

☑ 배터리는 신중이 취급해서 배터리액이 넘치거나 몸이나 옷에 묻지 않도록 주의       하십시오.  ** 화상이나 실명을 막기 위해

☑ 배터리의 충전은 전용충전기를 사용하십시오.

☑ 패드, 브러시의 교환 등, 보수나 점검 작업을 할 때는 반드시 KEY 스위치를

끄고 배터리 커넥터를 분리한 상태에서 작업하여 주십시오.

** 불의의 사고를 막기 위해

☑ 소모품은 정기적으로 교환하십시오.

** 효율적인 작업을 위해

☑ 배터리는 사용 후에 필요에 따라 충전하십시오.

** 배터리를 장기간 사용하기 위해

※ 주의 : 취급 부주의에 의하여 발생한 고장은 보증의 대상이 되지 않으니, 주의를

부탁드립니다.

2. 각 부 명칭

3. 사용전 준비

1) 밧데리 또는 전원 플러그 연결

- 오수탱크을 비우고 본체 상부 탱크를 옆으로

젖히면 배터리 트레이가 보입니다.

- 밧데리 트레이에 다음 그림과 같이 (+)와

(-)를 정확히 확인 후 연결하여 주십시오.

- 밧데리는 충전상태에 따라서 충전하여 사용

하여 주십시오.

※ 밧데리 연결을 위해 공구 사용시 밧데리의

단자와 닫지 않도록 주의하여 주십시오.

- 단자와 접속시 쇼트가 발생할 수 있습니다.

2) 스퀴지부 연결

- 본체 후방에 오수를 흡입하는 스퀴지뭉치를

다음 그림과 같이 연결하여 주십시오.

- 활 모양의 스퀴지부 가운데 부분에 2개의

노브 너트①를 풀어 주십시오.

- 그 다음, 본체 후방의 연결부에 정확히 연결

하여 노브너트를 조여하여 주십시오.

- 분리시에는 본 노브너트가 위로 올라가도록

풀고 스프링 하단의 평와샤를 위로 당겨 스퀴지

뭉치를 뒤로 당기는 느낌으로 분리하여 주십시오.

- 마지막으로 본체에서 내려오는 흡입호스를

연결하여 주십시오.

3) 스퀴지 밸런스 조절

- 오른쪽 그림과 같이 스퀴지 뭉치를

걸어주는 포크모양의 브라켓 하단에

스퀴지 각도를 조절하는 휠(바퀴)가

있습니다. 본 바퀴를 고정하는 볼트를

풀고 상하로 조절한 후에 확실하게

고정하여 주십시오.

- V자 모양의 스퀴지부 바깥쪽 두 개의

바퀴도 바퀴 상단의 너트를 풀고

바퀴의 높이를 조절하여 주십시오.

(조절후 반드시 고정할 것)

- 마지막으로 미세 조정용 나사로

스퀴지의 각도가 미세 조정 가능

4) 브러시 장착

① 본체 후방의 브러시 상하 조절 발판을

아래로 눌러 브러시 데크를 올려 주십시오.

② 준비된 브러쉬를 브러쉬 데크의 가운데에

맞추어 밀어 넣어 주십시오.

(브러시의 개수는, S-510은 1개,

C-660BT는 2개 장착됨)

③ 가. S-510B 모델의 경우

브러시를 양손으로 넓게 잡고 들면서

브러시 상부 3개의 단추가 모터쪽

브라켓에 걸리도록 시계방향으로 돌려서

본체에 장착합니다.

나. C-510/660BT 모델의 경우

본 제품은 브러시가 2개 장착됩니다.

오른쪽 그림의 화살표 방향으로 S-510B

모델과 같은 방법으로 각각

장착하여 주십시오.

(브러시 분리는 역순으로, 뒤쪽 패달을

눌러 브러시 데크를 들어올린 상태에서 브러시를 잡고 반시계 방향으로 튕기듯이

돌려서 분리)

4) 정수 주입

- 본체 전면의 정수 주입구에 깨끗한 물과

적당량의 세제를 채워 주십시오.

- 본 제품의 정수탱크에는 약 50L의 물이

들어갑니다. (C-510/660BT는 60L)

- (10) 필터 스크린(스폰지 필터)는 정수

주입시 굵은 오물이 들어가는 것을 막고,

정수가 튀는 것을 막아 줍니다.

- (11) 정수 투입구 망 필터도 여과되지 않은 정수 투입시 오물을 걸러 주는 장치임

5) 정수 배출량 조절

- 핸들 하단의 발목 높이에 정수 배출량

조절용 밸브가 있습니다.

- 밸브를 위로 올리면 정수 배출량이

늘고, 아래로 내리면 정수 배출량이

줄어 듭니다.

4. 작동방법

* 사용 전 준비가 다 된 것을 확인 후, 작동 방법에 따라 조작하여 주십시오.

1) KEY 스위치 ON

2) 브러시 하강

- 후방 오른발 쪽 앞의 브러쉬 상하

조절 패달(3)을 이용하여 브러시를

내려주십시오.

3) 스퀴지(흡입고무)부 하강

- 본체 후방의 중앙부에 (4)스퀴지 리프트 핸들을 내려서 스퀴지 뭉치를 바닥으로

내려 주십시오.

4) 배터리 게이지로 배터리 충전상태를

확인하고 (5)브러시 모터 스위치를

ON하고 (3)흡입 모터 스위치도 ON

(배터리 잔량이 작을 경우, 반드시

충전하여 사용할 것)

C-660BT 모델은 전,후진 구동이

가능한 자동보행식입니다.

이동 방향(4)과 이동 속도(2)를

설정 및 조절하여 주십시오.

5) 정수량 조절

- 정수 배출량 조절용 밸브로 배출량을

조절하여 주십시오.

- 밸브(7)를 위로 올리면 정수 배출량이

늘고, 아래로 내리면 정수 배출량이

줄어 듭니다.

6) 브러시 구동용 핸들(8)을 잡아 당기면

브러시가 회전하면서 청소 작업이 시작됨.

※ S-510B 모델의 경우, 수동보행식이므로

정지상태에서 청소를 시작할 경우,

처음에는 힘있게 밀면서 전진하여

주십시오.

5. 작동정지

1) 브러쉬 모터 OFF

2) 흡입 모터 OFF

3) 브러시 데크 상승 (후방의 브러시 리프트 패달 이용)

4) 스퀴지부 상승 (후방의 스퀴지 리프트 핸들 이용)

6. 작동 후 점검사항

1) 오수 배출 및 오수탱크 청소

- 오수의 배출은 후방의 오수 배출 호스(7)

로 배출됩니다.

- 오수 배출 호스를 오수 배출 위치로 향한

후 뚜껑을 열어 배출하여 주십시오.

- 배출시 배수 뚜껑 아래의 고무 커프스를

눌러 주위에 튀지 않도록 배출하여 주십시오.

2) 정수 배출 (동절기시 동파 예방)

- 본체 좌측면(핸들 왼손 아래부분)의 정수

배출 코크(3)를 열어 정수를 배출할 것

3) 브러쉬 및 Pad 분리후 청소

4) 후방의 스퀴지(흡입고무)부 분리후 청소

- 스퀴지(흡입) 고무에 이물질이 부착되거나 마모되면 청소상태가 불량해 집니다.          수시로 청소 또는 마모상태를 확인해 주십시오.

- 후방 흡입 고무는 한쪽면이 마모가 되면 뒤집어서 사용이 가능합니다.

※ 아래 그림을 참고하시어 교체 및 교환하여 주십시오.

5) 정수 필터 확인

- 정수 배출용 전자 밸브에 이물질이

들어가지 않도록 정수필터(2)가 장착

되어 있습니다.

- 본체 측면의 정수필터 커버를 반시계

방향으로 돌려서 열고, 커버 안쪽의

스크린을 청소하여 주십시오.

- 본 스크린에 이물질이 부착되면 정수가

배출되지 않습니다.

6) 배터리 잔량 확인후, 필요시 충전

- 배터리를 장기간 사용하기 위해서, 금일 사용 시간을 파악하시고 다음날 사용

예정시간을 예상하시어 필요시에 충전하여 주십시오.

- 배터리는 충전기 연결 횟수에 따라 사용 시간이 줄어듭니다.

※ 배터리 충전 방법

① 본체 후방의 배터리측 커넥터를 본체측 커넥터와 분리합니다.

(본체에 고정된 커넥터가 배터리와 연결된 커넥터입니다. )

② 배터리 측의 커넥터(배터리 연결측)를 충전기 측의 커넥터와 연결합니다.

③ 충전기의 전원을 ON  합니다.(충전기 연결후, 충전 상태를 확인할 것)

** 당사에서 제공하는 충전기는 자동충전기입니다. 충전 완료후, 자동으로

전원이 차단되기는 하나 충전기 연결상태로 장시간 방치하지 말아 주십시오.

7. 정기 점검

1) 배터리액 점검 (밧데리 타입의 경우)

- 본 제품은 배터리로만 장비의 모든 장치를 작동시키는 배터리 구동타입

입니다.

- 충전기를 이용하여 배터리를 충전할 경우, 배터리 내부의 배터리 액이

조금씩 증발하게 되므로, 배터리 액의 수위가 떨어집니다.

- 1달에 1번씩 본체 좌측의 바디(몸체) 분리 노브볼트를 풀고 오수탱크를

옆으로 뉘어서 배터리 상부의 뚜껑을 열어 배터리 액을 확인 후, 필요에

따라서 “증류수” (일반 약국에서 구매 가능) 를 보충하여 주십시오.

※ 무보수 타입의 배터리 장착형의 경우, 증류수를 보충할 필요가 없습니다.

2) 누수 점검

- 각종 연결 부위에서 물이 세어나오는 부분이 없는지 확인하여 주십시오.

3) 기타 점검

- 본체의 파손 및 손상 그리고 후방의 스퀴지(흡입고무)부의 파손 및 마모

여부를 확인하시고 필요시 수리 및 교환하여 주십시오.

8. A/S와 보증에 대하여

■ 사용 중에 이상이 생겼을 때

수리를 의뢰하기 전에 이 취급설명서를 잘 읽고, 점검과 조정을 하십시오. 그래도 이상이 회복되지 않는 경우는 손님께서 수리 할 수 없는 것이니, 구매하신 판매점이나 당사로 문의하십시오.

■ 보증에 대하여

- 보증기간은 구매하신 날로부터 1년간입니다. 그러나 취급 부주의에 의한 고장은     보증기간 중이라도 유상처리 되오니 참고하십시오.

- 수리에 의하여 기능의 회복과 유지가 가능한 경우는 고객의 요망에 따라 유상

으로 수리해 드립니다.

성능을 유지하고, 장기간 안전하게 사용하기 위해서

교환부품을 S-510B, C-510/660BT 순정부품을 사용해 주십시오.

습식자동바닥세정기

S-510B/C-510/660BT 사용설명서

Walk-Behind Auto Scrubber

서울환경사업부

Tel) 02-2687-4836

Fax) 02-2625-8215